

**Объективная оценка**

Саратов 2016

Номер компетенции **33** Компетенция **Ремонт и обслуживание легковых автомобилей**  Конкурсный день\_\_\_\_\_

Конкурсант \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка модуля **«А»** диагностика двигателя (управление)

Время начала\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Время окончания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | Максимальное количество баллов | Критерии выполнения | Способ оценки позиции | Результат выполнения | Баллы |
| 1 | 0.75 | Одел спец. одежду, защитные очки | Да/Нет |  |  |
| 2 | 0.25 | Попросил накрыть сиденье, руль | Да/Нет |  |  |
| 3 | 0.25 | Не мусорит , убрал за собой | Да/Нет |  |  |
| 4 | 0.25 | Сложил инструмент | Да/Нет |  |  |
|  | 1,5 |  |  |  |  |
| 5 | 1.50 | Провёл диагностику датчиков | Да/Нет |  |  |
| 6 | 0.40 | Провёл осмотр датчиков | Да/Нет |  |  |
| 7 | 0.50 | Обнаружил не работающий датчик коленчатого вала | Да/Нет |  |  |
| 8 | 0.25 | Нашёл сгоревший предохранитель | Да/Нет |  |  |
| 9 | 0.25 | Заменил предохранитель(не более 2) | Да/Нет |  |  |
| 10 | 0.25 | Определил неисправность(замыкание) | Да/Нет |  |  |
| 11 | 0.25 | Устранил неисправность | Да/Нет |  |  |
| 12 | 0.50 | Определил не работающий датчик распределительного вала | Да/Нет |  |  |
| 13 | 0.25 | Определил неисправность(обрыв) | Да/Нет |  |  |
| 14 | 0.25 | Устранил обрыв | Да/Нет |  |  |
| 17 | 0.50 | Обнаружил не работающий датчик давления масла |  |  |  |
| 18 | 0.25 | Нашёл неисправность (обрыв, обманка) | Да/Нет |  |  |
| 19 | 0.25 | Устранил (датчик работает) | Да/Нет |  |  |
|  | 5,4 |  |  |  |  |
|  | 1.50 | Провёл диагностику реле |  |  |  |
| 15 | 0.25 | Нашёл отключенный разъём (реле -бензонасос) | Да/Нет |  |  |
| 16 | 0.25 | Устранил неисправность | Да/Нет |  |  |
| 20 | 1.50 | Обнаружил не работающее реле вентилятора | Да/Нет |  |  |
| 21 | 0.25 | Нашёл сгоревший предохранитель | Да/Нет |  |  |
| 22 | 0.25 | Заменил предохранитель (не более 2) | Да/Нет |  |  |
|  | 1.00 | Обнаружил неработающее реле стартера |  |  |  |
|  | 0.20 | Нашёл неисправность (отсутствие массы) |  |  |  |
|  | 0.20 | Устранил неисправность |  |  |  |
|  | 5,4 |  |  |  |  |
|  | 1.50 | Провёл диагностику свечей |  |  |  |
| 23 | 0.25 | Нашёл неисправность (свечи зажигания) | Да/Нет |  |  |
| 24 | 0.25 | Устранил неисправность | Да/Нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1.50 | Провёл диагностику катушки зажигания |  |  |  |
| 31 | 0.25 | Обнаружил не работающую катушку зажигания | Да/Нет |  |  |
| 32 | 0.40 | Нашел неисправность (отсутствие питания) | Да/Нет |  |  |
| 33 | 0.25 | Устранил неисправность | Да/Нет |  |  |
|  | 4,4 |  |  |  |  |
|  | 16,7 |  |  |  |  |

**16,7** Максимально количество баллов Результат \_\_\_\_\_\_

Эксперт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_